**CIRCUITS NEUMÀTICS AMB EL SIMULADOR FLUIDSIM**

|  |  |
| --- | --- |
| 1-Cilindre simple efecte. Dues vàlvules 2/2. . Accionament manual. Retorn per molla. | 2-Cilindre simple efecte. Una vàlvula 3/2. .Accionament manual. Retorn per molla. |
| 3-Cilindre doble efecte. Dues vàlvules 3/2. Accionament manual. Retorn per molla. | 4-Cilindre doble efecte. Una vàlvula 4/2. . Accionament manual. Retorn manual. |
| 5-cilindre doble efecte. Una válvula 5/2 (Biestable, no necesita retorn) | 6-Cilindre doble efecte. Una válvula 5/3 (parada en qualsevol posició) |
| 7-Cilindre doble efecte. Una vàlvula 5/3. Reguladors de caudal en els dos sentits. Acondicionament de l’aire. | 8- Cilindre doble efecte. Una válvula 4/2. Accionament neumàtic mitjançant microvàlvules (una amb final de carrera i l’altre amb electroválvula). Acondicionament de l’aire. |